**蔡家会镇环境整治项目绩效评价报告**

1. 项目背景

为了提升村庄整体面貌，经镇党委研究决定，对蔡家会镇公路沿线及所属村委进行环境整治，使蔡家会镇的整体环境得到明显改善，以提高人们的文化生活水平。

二、建设内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、蔡家会镇公路沿线文化提升工程 | | | |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | PVC版面制作安装 | ㎡ | 427 |
| 2 | 全镇墙体手写标语字高1至1.2米 | 个 | 442 |
| 3 | 墙面手工彩绘 | ㎡ | 213.7 |
| 4 | 蔡家会、沈家里围挡标语 | 个 | 42 |
| 5 | 蔡家会街道牌匾制作、安装 | 套 | 103 |
| 6 | 喷刷涂料成品腻子粉墙面满刮两遍 | 100㎡ | 3.5168 |
| 7 | 喷刷涂料外墙涂料墙面两遍 | 100㎡ | 3.5168 |
| 8 | 外脚手架钢管脚手架 双排高度在(m)以内15 | 100㎡ | 3.517 |
|  |  |  |  |
| 2、蔡家会村街道墙面立面整式工程 | | | |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 分部工程拆除抹灰面上粉刷喷涂面层刮铲 | 10㎡ | 346.280 |
| 2 | 墙体刷界面剂(外墙保温(浆料)遇腰线、门窗套、挑檐等零星项R\*1.5) | 10㎡ | 346.280 |
| 3 | 拆除街道门店旧牌匾4\*1.8平米 | 块 | 31 |
| 4 | 建筑污土运输小四轮运输运距1000m以内(实际值:3000m) | 100m³虚方 | 0.12000 |
| 5 | 沿街门店玻璃贴膜人工清除 | 户 | 132 |
| 6 | 喷刷涂料 成品腻子粉 墙面 满刮两遍 | 100㎡ | 34.6280 |
| 7 | 喷刷涂料 白水泥腻子 墙面 满刮两遍 | 100㎡ | 34.6280 |
| 8 | 喷刷涂料 天棚、墙、柱 面板缝粘贴胶带 | 100㎡ | 34.6280 |
| 9 | 喷刷涂料 外墙 涂料 墙面 两遍 | 100㎡ | 54.5880 |
| 10 | 其他木材面润油粉、刮腻子、油色 清漆两遍 | 100㎡ | 7.1850 |
| 11 | 外脚手架钢管脚手架 双排高度在(m)以内15 | 100㎡ | 54.5880 |
| 3、蔡家会镇庄头村“六乱整治”工程 | | | |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 机械1:方挖掘机挖装土方(机械挖、运湿土R\*1.15,J\*1.15,单位工程量≤2000m³ J\*1.1,土壤为坚硬土 J\*1.14) | 1000m³ | 0.45000 |
| 2 | 人工挖沟槽 普硬土 深度(m以内) 2(人工挖、运湿土 R\*1.18,机械不能施工的部分人工挖土方 R\*1.5) | 100m³ | 0.3078 |
| 3 | 机械土方 自卸汽车运土方 运距1km以内(机械挖、运湿土 R\*1.15,J\*1.15) (包括回运300立方回填土) | 100m³ | 0.75400 |
| 4 | 砖砌体 围墙240mm厚[砌筑砂浆 水泥砂浆M7.5] | 100m³ | 0.980 |
| 5 | 砖砌体 砖墙 外墙 365mm厚以内[砌筑砂浆水泥砂浆 M7.5] | 10m³ | 6.400 |
| 6 | 砖砌体 空花墙[砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5] | 10m³ | 0.600 |
| 7 | 石砌体 石基础 毛石[砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5] | 10m³ | 0.160 |
| 8 | 石砌体 石墙 毛石[砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5] | 10m³ | 15.290 |
| 9 | 砌筑工程 毛石地面 灌浆[砌筑砂浆 水泥砂浆M7.5] | 10m³ | 14.560 |
| 10 | 购置安装石碾、石磨各一付 | 项 | 1 |
| 11 | 栽植乔木(带土球) 土球直径(cm)50以内(坚硬士起挖或栽植R\*1.5) | 株 | 145 |
| 12 | 树木成活养护常绿乔木胸径(m)50以内 | 10株·月 | 14.5000 |
| 13 | 树木保存养护常绿乔木胸径(mm)50以内(12个月内的养护 R\*0.5,C\*0,5,J\*0.5) | 10株·月 | 174.0000 |
| 14 | 购买侧柏65株、刺柏70株树高1.5米、胸径50mm | 株 | 145 |
| 15 | 新建简易公厕 | 个 | 2 |
| 16 | 墙面抹灰 一般抹灰 水泥砂浆 砖墙 12+6mm | 100㎡ | 2.6600 |
| 17 | 墙面抹灰 一般抹庆 水泥砂浆 毛石墙 24+6mm | 100㎡ | 0.3000 |
| 18 | 喷刷涂料 成品腻子粉 墙面 满刮两遍 | 100㎡ | 2.0120 |
| 19 | 喷刷涂料 外墙涂料墙面 两遍 | 100㎡ | 16.8000 |
| 20 | 水泥混凝上山层泥凝十知装混凝小厚度( cm)15[现拌混凝土 预拌碎石混凝土， T=130士30mm，粒径31.5mm，C25(42.5级)] | 100㎡ | 6.5560 |
| 21 | 水泥混凝土面层混凝土铺装 铺装混凝土厚度(cm)15[现拌混凝预拌碎石混凝土，T=130土30mm，粒径31.5mm，C25(42.5级) | 100㎡ | 0.7500 |
| 22 | 水泥混凝土面层 养生 塑料膜养护 | 100㎡ | 7.3060 |
| 23 | 外脚手架 钢管脚手架 单排 高度在(m)以内15 | 100㎡ | 4.5000 |
| 24 | 里脚手架3.3m以内 | 100㎡ | 2.0100 |
| 4、蔡家会镇柳林村“六乱整治”工程 | | | |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 砖砌体 砖墙 外墙365mm厚以内[砌筑砂浆  水泥砂浆 M7.5] | 10m³ | 15.150 |
| 2 | 现浇混凝土 压顶[预拌混凝土 粗集料粒径5~31.5mm(T=190土30m)碎石 混凝土强度等级C25] | 10m³ | 0.864 |
| 3 | 机械土方 装载机装车 土方 | 1000m³ | 0.90000 |
| 4 | 机械土方 自卸汽车运土方 运距1km以内 | 1000m³ | 0.90000 |
| 5 | 回填土松填 | 100m³ | 9.0000 |
| 6 | 水泥混凝土面层 混凝土铺装 混凝土厚度（cm) 15[现拌混凝土 预拌碎石混凝土，T=130土30mm，粒径31.5m，C25(42.级)] | 100㎡ | 1.8250 |
| 7 | 水泥混凝土面层 养生 塑料膜养护 | 100㎡ | 1.1250 |
| 8 | 里脚手架3.3m以内 | 100㎡ | 1.3620 |
| 9 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木胶合模板 | 100㎡ | 0.7200 |

三、施工单位

山西浵樋广告传媒有限公司

兴县厚德建筑安装有限公司

兴县鸿福建筑安装有限公司

楠海建设有限公司

四、绩效评估

由于本项目为基础设施建设，主要是为改善人居环境，产生了很好的社会效益，对提高人民群众生活质量有很大的帮助。本项目绩效评分96.5分，等级优秀。