附件 4

兴县大面积停电事件应急响应启动条件

|  |  |
| --- | --- |
| 一级应急响应 | 二级应急响应 |
| 满足下列条件之一时，启动一级响应： （1）吕梁市电网：负荷600兆瓦以上的减供负荷40％以上 60％以下，或 50％以上70％以下供电用户停电；负荷600兆瓦以下的减供负荷40％以上，或 50％以上供电用户停电。 （2）兴县电网：负荷150兆瓦以上的减供负荷 60％以上，或 70％以上供电用户停电。 （3）大面积停电事件超出县级人民政府处置能力。 （4）尚未达到上述条件，但对社会产生严重影响的其他停电事件。 | 满足下列条件之一时，启动二级响应： （1）吕梁市电网：减供负荷 20％以上40％以下，或 30％以上 50％以下供电用户停电。 （2）兴县电网：负荷150兆瓦以上的减供负荷40％以上60％以下，或50％以上70％以下供电用户停电；负荷 150 兆瓦以下的减供负荷 40％以上，或 50％以上供电用户停电。 （3）尚未达到上述条件，但对社会产生较大影响的其他停电事件。 |

注：上述所称“以上”包括本数，“以下”不包含本数。